APSTIPRINĀTS
 SIA „Saltavots”

 Iepirkuma komisijas sēdē

09.06.2016.

**Cenu aptaujas**

**“Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde”, id. Nr. SA 2016 08,**

**nolikums**

1. **Vispārīgā informācija**
	1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SA 2016 08
	2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:

 Pasūtītājs:

SIA ” SALTAVOTS”

Reģistrācijas Nr. 40103055793

Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Pasūtītāja kontaktpersona:

Projektu vadītāja

Silvija Zaharāne

Tālruņa Nr.: 67971729

Faksa Nr.: 67869078

e-pasta adrese: silvija.zaharane@saltavots.lv

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes sistēmu remontiem, būvdarbiem nepieciešamo aizbīdņu, ventiļu, veidgabalu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
	2. Pasūtītājs nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
	3. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā neiegādāties visu materiālu daudzumu, kurš norādīts tehniskajā specifikācijā.
	4. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt citu tehniskajā specifikācijā neminētu, bet līdzīgu vai funkcionāli saistīto preču piegādi. Izpildītājam jāparedz šādu līdzīgu vai funkcionāli saistītu, Pasūtītāja iepriekš neminētu preču iegādes iespējamība, tai plānojot 20% no finanšu piedāvājumā norādīto materiālu kopējās cenas (bez PVN).
	5. Līguma izpildes laiks un vieta:
		1. Līguma izpildes laiks ir 12 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
		2. Līguma izpildes vieta – Vildogas ceļš 5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

1. **Nolikuma saņemšana un papildu informācija par iepirkumu**
	1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA „Saltavots” mājas lapā internetā http://www.saltavots.lv/iepirkumi
	2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu.
	3. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot pa e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Pasūtītājs ir saņēmis apstiprinājumu par nosūtītā e-pasta saņemšanu.
	4. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto faksa numuru vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
	5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta uz ieinteresētā piegādātāja norādīto faksa numuru vai e-pasta adresi.
	6. Ja ieinteresētā persona ir pieprasījusi papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Pasūtītājs atbild 5 (piecu) dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.
2. **Piedāvājumu noformēšana**
	1. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību atbilstoši 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām – apliecinājuma uzrakstā „TULKOJUMS PAREIZS” jābūt uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās amatpersonas pilnam amata nosaukumam, parakstam un paraksta atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, zīmoga nospiedumam.
	2. Dokumentu kopijām jābūt noformētām atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 54. - 61.punktā noteiktajām prasībām – kopijas apliecinājuma uzrakstā norāda „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu, ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu, personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.
	3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.
	4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.
	5. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
	6. Pretendentam jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā norādītajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.
	7. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo, aizpildot 4. pielikuma veidlapu „Tehniskais piedāvājums”.
	8. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot nolikuma 6. pielikuma veidlapu „Finanšu piedāvājums”.
	9. **Piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas ir jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē**, uz kuras jānorāda:
		* 1. *saņēmēja adrese: „Iepirkumu komisijai, SIA „Saltavots”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads , LV-2150 „*
			2. *„Iepirkuma procedūra „Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde”, identifikācijas Nr. SA 2016 08*
			3. *„Neatvērt līdz 2016. gada 28. jūnija plkst. 10:00”;*
			4. *pretendenta nosaukums un pasta adrese, e-pasta adrese.*
3. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**
	1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2016. gada 28. jūnija plkst 10:00** SIA „Saltavots”, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
	2. Piedāvājumi tiks atvērti **2016. gada 28. jūnijā** plkst. 10:00 SIA „Saltavots”, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
	3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.
4. **Pretendentu profesionālās atbilstības atlases prasības**
	1. Pretendents var būt jebkurš piegādātājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē, kas ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	2. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tā slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	3. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2013.; 2014., 2015.) vismaz piedāvātās līgumcenas apjomā ne mazāk kā 2 (diviem) sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem vai pašvaldības struktūrām, kuras nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, vai līdzvērtīgiem uzņēmumiem, institūcijām ārvalstīs ir piegādājis ūdensapgādes sistēmas noslēgarmatūru, veidgabalus.
5. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**1.pielikums**)
	2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā
	3. Pretendentam komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija
	4. Pretendenta sniegto pakalpojumu (2013., 2014., 2015. gads) pieredzes saraksts saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (3. pielikums)
	5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni “Tehniskais piedāvājums” **(4. pielikums).** Tehniskajā piedāvājumā ir jānorādīta piedāvāto materiālu tehniskā specifikācija, ražotājs, piedāvātais modelis, jābūt pievienotai tehnisko datu lapai vai norādīts publiski pieejams resurss, kur var iepazīties ar piedāvātā materiāla datu lapu. Tehniskajam piedāvājumam jāpievienodokumenti (tajā skaitā ražotāju atbilstības sertifikāti; DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas sertifikāti par atbilstību Tehniskajā specifikācijā (Pielikumā Nr.2) norādītajiem EN standartiem, ES sertificētas institūcijas sertifikāti par piedāvāto preču izmantošanu dzeramā ūdensapgādes sistēmās, ES sertificētu laboratoriju un ražotāja apstiprināti testēšanas pārskati par piedāvāto materiālu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasi, GSK vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas sertifikāts par piedāvāto materiālu korpusa antikorozijas pārklājumu), kas apliecina Pretendenta piedāvāto materiālu atbilstību Pielikumā Nr.2 norādītajai tehniniskajai specifikācijai. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Pretendenta piedāvāto preču ražotāju pilnvaru, līgumu vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāju produkciju un uzturēt garantijas saistības.
	6. Finanšu piedāvājums, kura sagatavošanā ir ievērotas Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas **(5.pielikums)** saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (**6.pielikums**).
	7. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tā tiek izslēgta no dalības iepirkuma procedūrā.
6. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
	1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa, netiks atvērti un vērtēti, bet neatvērti atdoti pretendentam.
	2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā un tehniskās specifikācijās norādītajām prasībām.
	3. Neatbilstoši piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
	4. Komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
	5. Komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda Pretendenta atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā norādītajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, salīdzina šo informāciju ar Pretendenta pieteikumā (1. pielikums) norādīto informāciju. Ja publiskajās datu bāzēs nevar iegūt informāciju par Pretendenta atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. pantā norādītajiem Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, iepirkuma komisija pieprasa nepieciešamo informāciju Pretendentam. Ja Pretendents neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
	6. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus (nolikuma 7.2.; 7.3.; 7.4.punkts), ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 6.punktā noteiktajai prasībai, komisija tālāk piedāvājumu neizskata.
	7. Tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata. Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas laikā komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu iesniegt piedāvāto preču paraugus. Pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas iesniegtie paraugi tiek atdoti Pretendentam.
	8. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību noteiktajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā pārbaudes laikā, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu pārbaudes laikā.
	9. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, komisija izvēlās piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7. **Iepirkuma līgums**
	1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (7. pielikums).
	2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

 9.3. Izraudzītajiem pretendentiem iepirkuma līgums jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to noslēgt un pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Tādā gadījumā iepirkuma līgums tiek piedāvāts noslēgšanai nākamajam pretendentam saskaņā ar iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu izvērtēšanu.

**10. Pielikumā:**

1. pielikums – Pretendenta pieteikums

2. pielikums – Tehniskā specifikācija

3. pielikums – Pretendenta sniegto pakalpojumu (2013., 2014., 2015. gads) pieredzes saraksts

4. pielikums- Tehniskais piedāvājuma veidne

5. pielikums - Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

6. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

7 .pielikums - Līguma projekts

1.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

id. Nr. SA 2016 08

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendents ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 komersanta (komercsabiedrības) nosaukums reģistrācijas numurs

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā

 vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds\*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties cenu aptaujā „Noslēgarmatūras, veidgabalu ”, identifikācijas Nr. SA 2016 08,
2. piekrīt iepirkuma procedūras Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem, apliecina gatavību sniegt pakalpojumussaskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem par kopējo cenu bez PVN < norāda piedāvāto kopējo cenu ar cipariem un vārdiem>, kā arī apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu,
3. apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam,
4. apliecina, ka attiecībā uz to **nepastāv** šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

4.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

4.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

4.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

|  |
| --- |
| < Pretendents nosaukums, Reģistrācijas numurs , <Adrese> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Pievieno dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.***

2.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. SA 2016 08

**Tehniskā specifikācija**

**Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde**

(identifikācijas Nr. SA 2016 08)

| Nr. | Materiālu nosaukums raksturojums | Skaits | Materiālu detalizēts raksturojums  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Aizbīdņi, rokrati** | 1. Aizbīdņi paredzēti ūdens plūsmas kontrolei (atvēršana - aizvēršana) maģistrālajos ūdens apgādes tīklos; 2. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar EN 1171, EN 1074-1; EN 1074-2, atloku izmēri atbilstoši EN 1092-2; 3. Aizbīdņu izmēri atbilstoši EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5); 4. Aizbīdņu aizvēršanas un atvēršanas griezes moments ne augstāks par EN 1171 4.3. punktā noteikto 2. kategoriju; 5. Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts; 6. Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta, GGG 50 (EN - GJS-500-7) vai GGG 40 (EN-GJS-400-15). Tam jābūt izjaucamam; 7. Ražotāja nosaukumam (logo), DN, PN, un kaļamā ķeta klasei jābūt atlietai uz aizbīdņa korpusa, aizbīdnim jābūt marķētam ar svītru kodu. Iepriekš norādītajai informācijai ir jābūt skaidri salasāmai; 8. Aizbīdņa ķīlim jābūt no kaļāmā ķeta. Tam pilnībā jābūt iestrādātam vulkanizētā gumijā, ar mīksto blīvējumu. Ķīlim jāvirzās pa aizbīdņa korpusā iestrādāto vadulu. Starp ķīli un aizbīdņa korpusu jābūt nodilumizturīgai poliamīdas starplikai ar augstu slīdēšanas koeficientu, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamo spēku aizbīdņu atvēršanai un aizvēršanai; 9. Vulkanizētajai EPDM gumijai uz ķīļa jābūt izgatavotai un marķētai atbilstoši EN 681-1 prasībām; 10. Aizbīdņa ķīļa vītnei jābūt no misiņa; 11. Korpusam un augšējam aizbīdņa vākam jābūt savā starpā savienotiem ar nerūsējoša tērauda (AISO 304) vai labāka materiāla bultskrūvēm; 12. Aizbīdņa vārpstai jābūt no nerūsējoša tērauda AISI 420 atbilstoši EN 10088-1 vai labāka materiāla, izgatavotai tā, lai bez paliekošām deformācijām normālas darbības laikā izturētu visas slodzes uz spiedi, stiepi, vērpi. 13. Aizbīdņa vārpstai jābūt vismaz diviem blīvējumiem. Blīvējuma nomaiņai jābūt iespējamai gan zem spiediena, gan izjaucot aizbīdni. Vārpstas blīvējumam aizbīdņa vākā jābūt no putekļu noturīgas NBR gumijas. 14. Aizbīdņa korpusa iekšējam un ārējam akntikorozijas pārklājumam jāatbilst sekojošām prasībām: Epoksīda minimums- 250 mikroni, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.  |
|  1.1. | Ķeta aizbīdnis DN 50 ar atlokiem PN ≥10  | 3 gab |
|  1.2. | Ķeta aizbīdnis DN100 ar atlokiem PN ≥10  | 4 gab |
|  1.3. | Ķeta aizbīdnis DN 150 ar atlokiem PN ≥10  | 6 gab |
|  1.4. | Ķeta aizbīdnis DN 300 ar atlokiem PN ≥10  | 2 gab |
|  1.5. |  Aizbīdņa DN50 rokrats  | 3 gab | Rokratiem jābūt izgatavotiem no ķeta atbilstoši EN GJL 250 saskaņā ar EN 1561, ar epoksīda pulvera krāsojumu, kas atbilst RAL-GZ 662, tas ir, krāsojuma biezums minimāli 250 mikroni, epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12 N/mm2 |
|  1.6 |  Aizbīdņa DN 100 rokrats | 4 gab |
|  1.7 |  Aizbīdņa DN150 rokrats | 4 gab |
|  1.8 |  Aizbīdņa DN 300 rokrats  | 2 gab |
| **II**  | **Servisa aizbīdņi, teleskopiskā kāta pagarinātāji, kapes** |
| 2.1. | Ķeta servisa aizbīdnis DN 50, PN ≥10  | 6 gab | Servisa aizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta EN – GJS-400-18, saskaņā ar EN 1563, no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši RAL-GZ 662, tas ir, krāsojuma biezums minimāli 250 mikroni, epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12 N/mm2. Servisa aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju atbilstoši EN1074-1. Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda.Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.  |
| 2.2. |  Polietilēna servisa aizbīdnis DN 32, PN ≥10  | 20 gab | Servisa aizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotam no POM. (polioksimetilēns) Materiālam jābūt nodilumizturīgam, ar labu slīdamību. Servisa aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju. Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda.Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Darba temperatūra no 00C līdz 30 0C |
| 2.3. | Ķeta servisa aizbīdnis DN 25 PN ≥10  | 3 gab |  Materiāliem jābūt noturīgiem pret koroziju. Servisa aizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta EN – GJS-400-18, saskaņā ar EN 1563, no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši RAL-GZ 662, tas ir, krāsojuma biezums minimāli 250 mikroni, epoksīda krāsojuma pielipes koeficients 12 N/mm2. Servisa aizbīdņa ķīlim jābūt izgatavotam no vara sakausējuma Ms58, no ārējās puses pārklātam ar vulkanizētu gumiju atbilstoši EN1074-1. Ķīļa vadības asij (vārpstai) jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda.Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.  |
| 2.4. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 50 teleskopiskais kāta pagarinātājs  | 6 gab | Teleskopiskā kāta L= 1050-1750 mm. Teleskopiskam kātam jābūt no cinkota tērauda. Savienošana ar aizbīdņa ķīli un uzgali no kaļamā ķeta EN –GJS-400-18 saskaņā ar EN 1563, aizsargāti no korozijas. Lai aizsargātu vārpstu no netīrumiem un no pazemes ūdens, tiem jābūt aprīkotam ar PE aizsargcauruli ar blīvējumu. |
| 2.5. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 32 teleskopiskais kāta pagarinātājs  | 20 gab |
| 2.6. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 25 teleskopiskais kāta pagarinātājs  | 3 gab |
| 2.7. | Fiksēta tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam  | 24 gab | Izmantošanai zaļā zonā. |
| 2.8. | Peldoša tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam  | 5 gab | Kaļamā ķeta. Jāatbilst standartam LVS EN 124. Tiks izmantotas uz ielām. Jāatbilst transporta slodzei līdz 40t. |
| **III** | **Ventiļi** |  | Lodveida ventilim jābūt pilnīgi caurejamam atvērtā stāvoklī un aprīkotam ar rokturi. Lodveida ventilim jābūt izgatavotiem saskaņā ar standartu EN 13828: 2004. Lodveida ventiļa korpusa materiāls- nerūsējošs tērauds AISI 316. Lodes sēdeklis no PTFE (politetrafluoritilēns). Darba temperatūra -250C + 1800C. Aizbīdņiem jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. |
|  3.1. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis ¾ “ (DN 20), PN 40 ar vītni  | 10 gab |
|  3.2. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1”, (DN25), PN 40 ar vītni  | 30 gab |
|  3.3. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1¼,”(DN32), PN 40 ar vītni | 10 gab |
|  3.4. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1½”, (DN40), PN 40 ar vītni | 4 gab |
|  3.5. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 2” (DN50), PN 40 ar vītni | 3 gab |
| 3.6. | Misiņa lodveida ventilis ½ ” (DN 15), PN 25 ar vītni | 30 gab | Temperatūras diapazons: -15\*C līdz +120\*C.Ventiļa korpusa un detaļu materiāli: misiņš, bronza, nerūsējošais tērauds.Ventiļa iekšējo blīvējumu materiāls: PTFE (politetrafluoretilēns).Ventiļa iekšējās virsmas un lode: izgatavotas no niķeli un hromu nesaturošiem materiāliemVentiļa vadība: alumīnija, atbilstoši diametram (svira vai tauriņš).Vītņu savienojumi: atbilstoši EN 10226.Jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. |
| 3.7. | Misiņa lodveida ventilis ¾” (DN 20), PN 25 ar vītni  | 15 gab |
| 3.8. | Misiņa lodveida ventilis 1” (DN25), PN 25 ar vītni  | 30 gab |
| 3.9. | Misiņa lodveida ventilis 1¼,” (DN32), PN 25 ar vītni | 10 gab |
| **IV** | **Adapteri**  |  | Atloku materiāls - ķets. Korpuss ar ar epoksīda pulvera pārklājumu. PN 10. Jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās  |
|  4.1. | Universālais atloku adapters DN 100, PN ≥10  | 24 gab | Blīvēšanas robeža: 109-`128 mm. Blīvēšanas robežas piedāvājumā var atšķirties līdz 5% |
|  4.2. | Universālais atloku adapters DN 150, PN ≥10 | 26 gab | Blīvēšanas robeža: 159-181 mm. Blīvēšanas robežas var atšķirties līdz 5% |
| 4.3. | Universālais atloku adapters DN 300, PN ≥10 | 4 gab | Blīvēšanas robeža: 325-335 mm. Blīvēšanas robežas var atšķirties līdz 5% |
| **V** | **Sedli** |  |  Ķets EN-GJS-400-18. Korpuss no iekšpuses un ārpuses pārklāts ar epoksīda pulvera krāsojumu ar RAL-GZ 662, krāsojuma biezums minimāli 250 mikroni. Spiediena klase ne mazāka par PN 10. Atveres (bultskrūvju savienojumiem) atbilstoši DIN 2501. Jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās. |
|  5.1. | Sedls PVC un PE caurulēm ar vītni 110 x 2" (DN50) | 15 gab |
| 5.2. | Sedlu uzmava 160/50 | 4 gab |
| 5.3. | Sedlu uzmava 160/50 | 1 gab |
| **VI** | **Ķeta veidgabali** |  | Atloku materiāls – ķets EN-GJS-400-18. Korpuss no iekšpuses un ārpuses pārklātsar epoksīda pulvera krāsojumu ar RAL-GZ 662, krāsojuma biezums minimāli 250 mikroni. Spiediena klase ne mazāka par PN 10. Atveres (bultskrūvju savienojumiem) atbilstoši DIN 2501. Jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās. |
|  6.1. | Ķeta trejgabals ar atlokiem DN 150x150  | 3 gab |
| 6.2. | Ķeta trejgabals ar atlokiem DN 150x100 | 1 gab |
|  6.3. | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN 150x150 | 3 gab |
| 6.4. | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN 150/100 | 1 gab |
| 6.5. | Ķeta noslēgatloks DN 150 ar vītni uz 2” | 10 gab |
| 6.6. | Ķeta noslēgatloks DN 100 ar vītni uz 2” | 10 gab |
| 6.7. | Ķeta noslēgatloks DN 150  | 1 gab |
| 6.8. | Ķeta atloku līkums 11,250 DN 150 | 1 gab |
| 6.9. | Īsā pāreja atlokā DN 150/100 | 1 gab |
| 6.10. | Īsā pāreja atlokā DN 100 /50 | 1 gab |
| **VII** | **Atloku blīves ūdenim** |  |  Blīvju materiālam jāatbilst LVS EN 681 (blīves no elastomēra – ūdensapgādei un drenāžai) prasībām |
| 7.1. | Atloku blīves ūdenim DN 100 | 200 gab |
|  7.2. | Atloku blīves ūdenim DN 150 | 200 gab |
| **VIII** | **Remontuzmavas**  |  |  |
|  8.1. |  Remontuzmava 1 - daļīga 102-112; 200 mm, ar skrūvēm  | 4 kompl | Remontuzmavas tiks pielietotas dažādu materiālu cauruļvadu  plīsumu un caurumu remontiem. Remontuzmavas skava no nerūsējoša tērauda AISI 304 (iespējams AISI 316 vai augstākās kvalitātes). No iekšējās puses skava ir pārklāta ar gumijas oderi (pārklājumu). Gumijas oderei jābūt “vafeles” struktūrai. Gumijas materiāls – EPDM (etilēnpropilēna gumija), izgatavota atbilstoši EN 681-1. Bultu, paplākšņu un uzgriežņu materiāls - nerūsējošs tērauds. Bultu galos jābūt aizsardzības vāciņiem. Skavām jābūt piemērotām izmantošanai dzeramā ūdens apgādes sistēmās ar spiedienu līdz 10 bāri. |
| 8.2. |  Remontuzmava 1 - daļīga 108-118 ar skrūvēm  | 15 kompl |
| 8.3. |  Remontuzmava 1 - daļīga 113-123, L= 200 mm, ar skrūvēm  | 14 kompl |
| 8.4. |  Remontuzmava 1 - daļīga 159-170, L= 200 mm, ar skrūvēm  | 13 kompl |
|  8.5. |  Remontuzmava 1 - daļīga 102-112, L=200 mm, ar skrūvēm  | 10 kompl |
| 8.6. | Remontuzmava 2 - daļīga 323-335; L=400mm, ar skrūvēm (paredzēta ķeta caurulēm DN300) | 2 kompl |
| **IX** | **Ugunsdzesības hidranti** |  |  |
| 9.1. | Pazemes, nesiltināti,teleskopiski ugunsdzēsības hidranti | 2 gab | Hidrantiem jābūt izgatavotiem atbilstoši LVS EN 14339:2007 un LVS 187:2007prasībāmHidranta apvalkcaurule jāatbilst EN 1503-1 prasībāmSpiediena klase ne mazāka par 10 bāri |
| 9.2. | Virszemes,siltināts, teleskopisks ugunsdzēsības hidrants | 1 gab | Hidrantam jābūt izgatavotam atbilstoši LVS EN 14384:2007 un LVS 187:2007 prasībāmHidranta apvalkcaurulei jāatbilst EN 1503-1 prasībāmSpiediena klase ne mazāka par 10 barHidrantam jābūt aprīkotam ar siltinātu armētas stiklaškiedras virszemes apvalku pret nesankcionētu lietošanu. |
| **X** | **Bultskrūves, uzgriežņi**  |  | Cinkotas, pusvītne. Atbilstība DIN 933.  |
| 10.1. | Bultskrūves M 20x70 | 200 gab |
| 10.2. | Bultskrūves M 20x90 | 200 gab |
| 10.3. | Bultskrūves M 20x120 | 200 gab |
| 10.4. | Bultskrūves M 16x80 | 300 gab |
| 10.5. | Uzgrieznis M 20 | 600 gab | Cinkoti. Atbilstība DIN 934 |
| 10.6. | Uzgrieznis M 16 | 300 gab |
| 10.7. | Paplāksnes M16 | 600 gab | Cinkotas. Atbilstība DIN 125 |
| 10.8. | Paplāksnes M20 | 1200 gab |

Pretendents var piedāvāt materiālus, kuri atbilst norādītajiem standartiem vai ekvivalentiem standartiem un, ja tehniskajā specifikācijā ir norāde uz konkrētiem kvalitāti apliecinošiem dokumentiem pretendents var piedāvāt materiālus, kuru kvalitāti apliecina ekvivalents dokuments.

3.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. SA 2016 08

**Pretendenta sniegto pakalpojumu (2013., 2014., 2015. gads) pieredzes saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Piegādāto preču īss apraksts  | Sniegtās piegādes līgumcena bez PVN; EUR | Pasūtītājs, norādīt nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, kontaktinformāciju |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

4.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. SA 2016 08

**Tehniskais piedāvājums**

**Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde**

(identifikācijas Nr. SA 2016 08)

| Nr. | Materiālu nosaukums raksturojums | Materiāla detalizēta tehniskā specifikācija, ražotājs, modelis, ja netiek pievienota tehniskā datu lapa jānorāda publiski pieejams resurss, kurā ir publicēta ražotāja tehniskā specifikācija piedāvātajai precei |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Aizbīdņi, rokrati** |  |
|  1.1. | Ķeta aizbīdnis DN 50 ar atlokiem PN ≥10  |
|  1.2. | Ķeta aizbīdnis DN100 ar atlokiem PN ≥10  |
|  1.3. | Ķeta aizbīdnis DN 150 ar atlokiem PN ≥10  |
|  1.4. | Ķeta aizbīdnis DN 300 ar atlokiem PN ≥10  |
|  1.5. |  Aizbīdņa DN50 rokrats  |  |
|  1.6. |  Aizbīdņa DN 100 rokrats |
|  1.7. |  Aizbīdņa DN150 rokrats |
|  1.8. |  Aizbīdņa DN 300 rokrats  |
| **II**  | **Servisa aizbīdņi, teleskopiskā kāta pagarinātāji, kapes** |  |
| 2.1. | Ķeta servisa aizbīdnis DN 50, PN ≥10  |  |
| 2.2. |  Polietilēna servisa aizbīdnis DN 32, PN ≥10  |  |
| 2.3. | Ķeta servisa aizbīdnis DN 25 PN ≥10  |  |
| 2.4. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 50 teleskopiskais kāta pagarinātājs  |  |
| 2.5. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 32 teleskopiskais kāta pagarinātājs  |
| 2.6. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 25 teleskopiskais kāta pagarinātājs  |
| 2.7. | Fiksēta tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam  |  |
| 2.8. | Peldoša tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam  |  |
| **III** | **Ventiļi** |  |
|  3.1. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis ¾ “ (DN 20), PN 40 ar vītni  |
|  3.2. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1”, (DN25), PN 40 ar vītni  |
|  3.3. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1¼,”(DN32), PN 40 ar vītni |
|  3.4. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1½”, (DN40), PN 40 ar vītni |
|  3.5. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 2” (DN50), PN 40 ar vītni |
| 3.6. | Misiņa lodveida ventilis ½ ” (DN 15), PN 25 ar vītni |  |
| 3.7. | Misiņa lodveida ventilis ¾” (DN 20), PN 25 ar vītni  |
| 3.8. | Misiņa lodveida ventilis 1” (DN25), PN 25 ar vītni  |
| 3.9. | Misiņa lodveida ventilis 1¼,” (DN32), PN 25 ar vītni |
| **IV** | **Adapteri**  |  |
|  4.1. | Universālais atloku adapters DN 100, PN ≥10  |  |
|  4.2. | Universālais atloku adapters DN 150, PN ≥10 |  |
| 4.3. | Universālais atloku adapters DN 300, PN ≥10 |  |
| **V** | **Sedli** |  |
|  5.1. | Sedls PVC un PE caurulēm ar vītni 110 x 2" (DN50) |
| 5.2. | Sedlu uzmava 160/50 |
| 5.3. | Sedlu uzmava 160/50 |
| **VI** | **Ķeta veidgabali** |  |
|  6.1. | Ķeta trejgabals ar atlokiem DN 150x150  |
| 6.2. | Ķeta trejgabals ar atlokiem DN 150x100 |
|  6.3. | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN 150x150 |
| 6.4. | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN 150/100 |
| 6.5. | Ķeta noslēgatloks DN 150 ar vītni uz 2” |
| 6.6. | Ķeta noslēgatloks DN 100 ar vītni uz 2” |
| 6.7. | Ķeta noslēgatloks DN 150  |
| 6.8. | Ķeta atloku līkums 11,250 DN 150 |
| 6.9. | Īsā pāreja atlokā DN 150/100 |
| 6.10. | Īsā pāreja atlokā DN 100 /50 |
| **VII** | **Atloku blīves ūdenim** |  |
| 7.1. | Atloku blīves ūdenim DN 100 |
| 7.2. | Atloku blīves ūdenim DN 150 |
| **VIII** | **Remontuzmavas**  |  |
|  8.1. |  Remontuzmava 1 - daļīga 102-112; 200 mm, ar skrūvēm  |  |
| 8.2. |  Remontuzmava 1 - daļīga 108-118 ar skrūvēm  |
| 8.3. |  Remontuzmava 1 - daļīga 113-123, L= 200 mm, ar skrūvēm  |
| 8.4. |  Remontuzmava 1 - daļīga 159-170, L= 200 mm, ar skrūvēm  |
|  8.5. |  Remontuzmava 1 - daļīga 102-112, L=200 mm, ar skrūvēm  |
| 8.6. | Remontuzmava 2 - daļīga 323-335; L=400mm, ar skrūvēm (paredzēta ķeta caurulēm DN300) |
| **IX** | **Ugunsdzesības hidranti** |  |
| 9.1. | Pazemes, nesiltināti, teleskopiski ugunsdzēsības hidranti |  |
| 9.2. | Virszemes, siltināts, teleskopisks ugunsdzēsības hidrants |  |
| **X** | **Bultskrūves, uzgriežņi**  |  |
| 10.1. | Bultskrūves M 20x70 |
| 10.2. | Bultskrūves M 20x90 |
| 10.3. | Bultskrūves M 20x120 |
| 10.4. | Bultskrūves M 16x80 |
| 10.5. | Uzgrieznis M 20 |  |
| 10.6. | Uzgrieznis M 16 |
| 10.7. | Paplāksnes M20 |  |
| 10.8. | Paplāksnes M16 |

**Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno dokumenti,** kas pierāda piedāvāto preču atbilstību tehniskajā specifikācijā (Pielikumā Nr.2) norādītajiem EN standartiem, ES sertificētas institūcijas sertifikāti par piedāvāto preču izmantošanu dzeramā ūdensapgādes sistēmās, ES sertificētu laboratoriju un ražotāja apstiprināts testēšanas pārskati par piedāvāto materiālu korpusa izgatavošanā izmantotā kaļamā ķeta klasi, GSK vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas sertifikāts par piedāvāto materiālu korpusa antikorozijas pārklājumu.

**Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno preču ražotāju pilnvaru, līgumu vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāju produkciju un uzturēt garantijas saistības.**

*(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

1. pielikums

Cenu aptaujas nolikumam id. Nr. SA 2016 08

**Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas**

1. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidni, aizpildot visas veidnē norādītās pozīcijas. Piedāvātajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas pretendentam varētu būt nepieciešamas Preces piegādei līdz piegādes vietai –Vildogas ceļš 5, Sigulda, Siguldas novads un garantijas saistību izpildei.

2. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar nolikumā norādīto prasību izpildi, piemēram, dokumentācijas sagatavošana, transports, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, garantijas saistības, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma izpildei.

3. Visas izmaksas tāmē jāizsaka euro (EUR) ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata.

PVN jāuzrāda atsevišķā pozīcijā.

4. Preces vienas vienības cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un nav maināma līguma izpildes laikā.

5. Preces daudzums ir indikatīvs, un Pasūtītājs negarantē pilnu pasūtījuma izpildi. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai.

6. Aprēķinātā Piedāvājuma līguma cena ir paredzēta vienīgi iesniegto pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līguma cenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

6.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

Id.Nr. SA 2016 08

**Finanšu piedāvājums**

**Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde**

(identifikācijas Nr. SA 2016 08)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(vietas nosaukums) ( datums)*

SIA „Saltavots” iepirkuma komisijai

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Nr.p.k.  | Izmaksu pozīcija | Vienība | Indikatīvais daudzums\* | Vienas vienības izmaksas bez PVN; EUR  | Izmaksas kopā bez PVN; EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Aizbīdņi, rokrati** |  |  |  |  |
|  1.1. | Ķeta aizbīdnis DN 50 ar atlokiem PN ≥10  | gab | 3 |  |  |
|  1.2. | Ķeta aizbīdnis DN100 ar atlokiem PN ≥10  | gab | 4 |  |  |
|  1.3. | Ķeta aizbīdnis DN 150 ar atlokiem PN ≥10  | gab | 6 |  |  |
|  1.4. | Ķeta aizbīdnis DN 300 ar atlokiem PN ≥10  | gab | 2 |  |  |
|  1.5. |  Aizbīdņa DN50 rokrats  | gab | 3 |  |  |
|  1.6 |  Aizbīdņa DN 100 rokrats | gab | 4 |  |  |
|  1.7 |  Aizbīdņa DN150 rokrats | gab | 4 |  |  |
|  1.8 |  Aizbīdņa DN 300 rokrats  | gab | 2 |  |  |
| **II**  | **Servisa aizbīdņi, teleskopiskā kāta pagarinātāji, kapes** |  |  |  |  |
| 2.1. | Ķeta servisa aizbīdnis DN 50, PN ≥10  | gab | 6 |  |  |
| 2.2. |  Polietilēna servisa aizbīdnis DN 32, PN ≥10  | gab | 20 |  |  |
| 2.3. | Ķeta servisa aizbīdnis DN 25 PN ≥10  | gab | 3 |  |  |
| 2.4. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 50 teleskopiskais kāta pagarinātājs  | gab | 6 |  |  |
| 2.5. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 32 teleskopiskais kāta pagarinātājs  | gab | 20 |  |  |
| 2.6. | Ķeta servisa aizbīdnim DN 25 teleskopiskais kāta pagarinātājs  | gab | 3 |  |  |
| 2.7. | Fiksēta tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam  | gab | 24 |  |  |
| 2.8. | Peldoša tipa kape teleskopiskā kāta pagarinātājam  | gab | 5 |  |  |
| **III** | **Ventiļi** |  |  |  |  |
|  3.1. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis ¾ “ (DN 20), PN 40 ar vītni  | gab | 10 |  |  |
|  3.2. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1”, (DN25), PN 40 ar vītni  | gab | 30 |  |  |
|  3.3. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1¼,”(DN32), PN 40 ar vītni | gab | 10 |  |  |
|  3.4. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 1½”, (DN40), PN 40 ar vītni | gab | 4 |  |  |
|  3.5. | Nerūsējoša tērauda lodveida ventilis 2” (DN50), PN 40 ar vītni | gab | 3 |  |  |
| 3.6. | Misiņa lodveida ventilis ½ ” (DN 15), PN 25 ar vītni | gab | 30 |  |  |
| 3.7. | Misiņa lodveida ventilis ¾” (DN 20), PN 25 ar vītni  | gab | 15 |  |  |
| 3.8. | Misiņa lodveida ventilis 1” (DN25), PN 25 ar vītni  | gab | 30 |  |  |
| 3.9. | Misiņa lodveida ventilis 1¼,” (DN32), PN 25 ar vītni | gab | 10 |  |  |
| **IV** | **Adapteri**  |  |  |  |  |
|  4.1. | Universālais atloku adapters DN 100, PN ≥10  | gab | 24 |  |  |
|  4.2. | Universālais atloku adapters DN 150, PN ≥10 | gab | 26 |  |  |
| 4.3. | Universālais atloku adapters DN 300, PN ≥10 | gab | 4 |  |  |
| **V** | **Sedli** |  |  |  |  |
|  5.1. | Sedls PVC un PE caurulēm ar vītni 110 x 2" (DN50) | gab | 15 |  |  |
| 5.2. | Sedlu uzmava 160/50 | gab | 4 |  |  |
| 5.3. | Sedlu uzmava 160/50 | gab | 1 |  |  |
| **VI** | **Ķeta veidgabali** |  |  |  |  |
|  6.1. | Ķeta trejgabals ar atlokiem DN 150x150  | gab | 3 |  |  |
| 6.2. | Ķeta trejgabals ar atlokiem DN 150x100 | gab | 1 |  |  |
|  6.3. | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN 150x150 | gab | 3 |  |  |
| 6.4. | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN 150/100 | gab | 1 |  |  |
| 6.5. | Ķeta noslēgatloks DN 150 ar vītni uz 2” | gab | 10 |  |  |
| 6.6. | Ķeta noslēgatloks DN 100 ar vītni uz 2” | gab | 10 |  |  |
| 6.7. | Ķeta noslēgatloks DN 150  | gab | 1 |  |  |
| 6.8. | Ķeta atloku līkums 11,250 DN 150 | gab | 1 |  |  |
| 6.9. | Īsā pāreja atlokā DN 150/100 | gab | 1 |  |  |
| 6.10. | Īsā pāreja atlokā DN 100 /50 | gab | 1 |  |  |
| **VII** | **Atloku blīves ūdenim** |  |  |  |  |
| 7.1. | Atloku blīves ūdenim DN 100 | gab | 200 |  |  |
|  7.2. | Atloku blīves ūdenim DN 150 | gab | 200 |  |  |
| **VIII** | **Remontuzmavas**  |  |  |  |  |
|  8.1. |  Remontuzmava 1 - daļīga 102-112; 200 mm, ar skrūvēm  | kompl | 4 |  |  |
| 8.2. |  Remontuzmava 1 - daļīga 108-118 ar skrūvēm  | kompl | 15 |  |  |
| 8.3. |  Remontuzmava 1 - daļīga 113-123, L= 200 mm, ar skrūvēm  | kompl | 14 |  |  |
| 8.4. |  Remontuzmava 1 - daļīga 159-170, L= 200 mm, ar skrūvēm  | kompl | 13 |  |  |
|  8.5. |  Remontuzmava 1 - daļīga 102-112, L=200 mm, ar skrūvēm  | kompl | 10 |  |  |
| 8.6. | Remontuzmava 2 - daļīga 323-335; L=400mm, ar skrūvēm (paredzēta ķeta caurulēm DN300) | kompl | 2 |  |  |
| **IX** | **Ugunsdzesības hidranti** |  |  |  |  |
| 9.1. | Pazemes, nesiltināti,teleskopiski ugunsdzēsības hidranti | gab | 2 |  |  |
| 9.2. | Virszemes,siltināts, teleskopisks ugunsdzēsības hidrants | gab | 1 |  |  |
| **X** | **Bultskrūves, uzgriežņi**  |  |  |  |  |
| 10.1. | Bultskrūves M 20x70 | gab | 200 |  |  |
| 10.2. | Bultskrūves M 20x90 | gab | 200 |  |  |
| 10.3. | Bultskrūves M 20x120 | gab | 200 |  |  |
| 10.4. | Bultskrūves M 16x80 | gab | 300 |  |  |
| 10.5. | Uzgrieznis M 20 | gab | 600 |  |  |
| 10.6. | Uzgrieznis M 16 | gab | 300 |  |  |
| 10.7. | Paplāksnes M16 | gab | 600 |  |  |
| 10.8. | Paplāksnes M20 | gab | 1200 |  |  |
|  | ***Kopā bez PVN***  |  |
|  | ***Līdzīgu, funkcionāli saistītu, piedāvājumā neminētu preču piegāde 20% no pozīcijas “Kopā “(cenu aptaujas nolikuma 2.4. punkts) bez PVN***  |  |
|  | **Piedāvājuma cena kopā bez PVN**  |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Kopā ar PVN  |  |

Paskaidrojums:

\*- indikatīvs daudzums, tas ir, Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi- iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. Preces cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un līguma izpildes laikā nav maināma.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pretendenta nosaukums)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(amatpersonas vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(personiskais paraksts )*

7.pielikums

Cenu aptaujas nolikumam

Id.Nr. SA 2016 08

**Iepirkuma līguma projekts, Nr. SA 2016 08**

Siguldā, Siguldas novadā 2016.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „Saltavots”** vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150, valdes locekles Daces Matusevičas personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem – turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts – „Izpildītājs ”no otras puses,

abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar cenu aptaujas “Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 08, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldus un spaidiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā arī - Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**

Pasūtītāja pasūta un Izpildītājs veic noslēgarmatūras, veidgabalu (turpmāk tekstā – Preces) piegādi saskaņā ar Līgumu, cenu aptaujas “Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde” nolikumu (skatīt Līguma 1. pielikumu) un piedāvājumu (skatīt Līguma 2. pielikumu).

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
	1. Maksimālā Preču piegādes kopējā vērtība (piedāvājuma cena) ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_<summa no Finanšu piedāvājuma - “**Piedāvājuma cena kopā bez PVN”**  >, PVN 21% EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Kopējā summa ar PVN EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_>
	2. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties Preces nepieciešamajā apjomā, neizmantojot visu Līguma 2. pielikumā norādīto Preču apjomu.
	3. Līguma 2. pielikumā norādīto Preču cena par 1 vienību ir nemainīga un ir spēkā visā Līguma darbības laikā.
	4. Attiecīgās pasūtītās Preces piegādes un šā pakalpojuma apmaksas procedūrā Puses izmanto preču pavadzīmes-rēķinus, kurus Puses paraksta, ja Pasūtītājs ir saņēmis pasūtīto Preci. Katrā preču pavadzīmē-rēķinā Izpildītājs norāda Līguma datus, piegādāto Preču precīzus, identificējamus nosaukumus. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt pieņemt un/vai parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu, ja Preču nosaukumi ir neprecīzi.
	5. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pasūtīto Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preču piegādes, kā arī preču pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgu piegādāto Preču piegādes vērtību (cenu).
	6. Izpildītājs piegādā Preces par cenām, kādas noteiktas attiecīgo Preču piegādei šajā līgumā. Līgumā noteiktajās Preču piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Preču piegādi, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi.
	7. Līdzīgu, funkcionāli saistītu, piedāvājumā neminētu Preču piegādes maksimālā vērtība ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_<summa no Finanšu piedāvājuma pozīcijas- Līdzīgu, funkcionāli saistītu,piedāvājumā neminētu preču piegāde 20% no pozīcijas “Kopā “(cenu aptaujas nolikuma 2.4. punkts) bez PVN”>
	8. Avansa maksājumi netiek paredzēti.

**3. Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība**

3.1. Izpildītājs piegādā tās un tikai tās Preces, kuras Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs pasūta Preces, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt pieprasījumu 1(vienu) reizi mēnesī, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Preču kopējā vērtība (cena) nesasniedz maksimālo Preču piegādes kopējo vērtību. Izpildītājs piegādā Preci pēc norādītās adreses – Vildogas ceļš 5, Sigulda, Siguldas novads, Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasītajā apjomā. Pasūtītāja darba laikā (darbdienās pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8. 00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00).

3.2.Izpildītājs piegādes Pasūtītājam veic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas Līguma 8.10. apakšpunktā noteiktā kārtībā nosūtīta Preces pasūtījuma Līguma 8.9.2. apakšpunktā minētai Izpildītāja pilnvarotajai personai (turpmāk – Izpildītāja pilnvarotā persona) nosūtīšanas dienas.

3.3. Preces pasūtījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona norāda:

3.3.1. piegādājamās Preces precīzu, identificējamu nosaukumu, specifikāciju;

3.3.2. piegādājamās Preces daudzumu.

3.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda piegādātās Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā, tā pielikumā un Preces pasūtījumā norādītajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības) un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja piegādātā Prece atbilst visām šajā apakšpunktā minētajām prasībām, Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi- rēķinu.

3.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, neparaksta Preces pavadzīmi- rēķinu un 2 (divu) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sastāda pretenziju par konstatētajiem Preces trūkumiem, ko Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos piegādātās Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

3.6. Izpildītājs nodrošina piegādātajai Precei 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas laiku no Preces pavadzīmes- rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.

3.7. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda pretenziju, kuru nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

1. **Pušu atbildība**
	1. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildīto saistību vērtības.
	2. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra.
	3. Ja Preces garantijas laikā Izpildītājs neievēro 3.7.apakšpunktā paredzēto Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 5,00 (Pieci euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā konkrētās Preces cena. Līgumsods maksājams par katru atsevišķo gadījumu.

4.4. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem. Līgumā noteiktie līgumsodi nav uzskatāmi par zaudējumu atlīdzību.

 **5. Līguma darbības termiņš**

 5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

5.2. Līguma darbības termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.

5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

 5.4. Neskatoties uz Līguma izbeigšanu, Izpildītājs nodrošina Līgumā noteikto Preces garantijas nosacījumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

**6. Pasūtījumu konfidencialitāte**

6.1. Izpildītājs apņemas visā Līguma izpildes laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju.

6.2. Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pasūtītāja administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).

**7. Nepārvarama vara**

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

 7.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai Pusei atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

**8. Citi noteikumi**

8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 8.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš.

8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 8.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

 8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus par Preču pasūtīšanu, pretenziju iesniegšanu, saraksti, pavadzīmju parakstīšanu, Preču trūkumu pieteikšanu un novēršanu u.c.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

8.9.1. no Pasūtītāja puses:

 8.9.1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_);

8.9.2. no Izpildītāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, , e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 8.9.3. Līguma 8.9.1. apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīgas veikt pasūtījumus, iesniegt pretenzijas, veikt saraksti, parakstīt pavadzīmes, pieteikt preces trūkumu novēršanu.

8.10. Pasūtījumus un pretenzijas Pasūtītāja pilnvarotā persona Izpildītāja pilnvarotajai personai nosūta pa e-pastu. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Piegādātāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

8.11. Pasūtītāja pilnvarotās persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.

8.12. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumu uz \_ (\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**9. Līguma pielikumi**

1. pielikums – Cenu aptaujas ” “Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde ”, nolikums ar pielikumiem;

2. pielikums - Piedāvājuma kopija;

3. pielikums - Iepirkuma procedūras laikā sniegtā Pasūtītāja, Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija.

**10. Pušu rekvizīti**

 Pasūtītājs: Izpildītājs :